### 00.00.00 Régulateurs Culottes Type d’Y

n° de série 1

##### Description:

Culottes Type d’Y, pièce de raccordement.

##### Fonctionnement:

Cette pièce permet de raccorder 1 canal d’extraction de Ø 160 mm sur deux ouvertures de raccordement du DucoBox Silent et DucoBox Silent Connect (Ø 125 mm). La répartition sur deux canaux limite la résistance, ce qui assure un fonctionnement plus silencieux et plus économe en énergie.

##### Exécution:

Matériel: EPP (Expanded Polypropylene).

Coloris: Noir.

##### Spécifications techniques

Dimensions (l x h x p) (mm): 368 x 230 x 224,1.

Poids (g): 260.

##### Application :

Pose:

Sur le DucoBox Silent et DucoBox Silent Connect.

Connexions:

Connexion sur le canal de Ø 160 mm sur les canaux d’aspiration du DucoBox Silent et DucoBox Silent Connect (Ø 125 mm).

##### Montage:

Pose: Par un installateur agréé.

Type de raccordement : Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de Duco « Ventilation & Sun Control » pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).