### 00.00.00 Aérateur en métal avec coffre isophonique DUCO Ventilation & Sun Control Silenzio Retro ZR

numéro de série 1

##### Description :

Silenzio Retro ZR, un amortisseur acoustique mural à isolation acoustique, thermique et autorégulante, destiné à des applications spécifiques, par exemple dans des bâtiments classés dotés d'une façade protégée.

##### Matériau :

Grille intérieure et extérieure : Alliage d'aluminium EN AW - 6063 T66

Traitement de surface : Polyester thermolaqué, épaisseur de la couche (mµ) : 60 - 80)

Attaches : Acier résistant à la corrosion

##### Modèle :

Coloris : ...

(toutes les couleurs RAL sont disponibles)

##### Spécifications techniques:

Valeur U 4,76 W/m²/K

Contrôlabilité en fonction de la pression différentielle : P3

Étanchéité (Pa) : En fonction de la partie extérieure (en position fermée)

Densité du vent (Pa) : 300 (en position fermée)

Capacité de ventilation (qn) Silenzio ZR (m³/h/s) avec grille extérieure DUCO : A 2 Pa : 46,5

 A 10 Pa : 36,4

Capacité de ventilation (qn) Silenzio ZR (AK) (m³/h/s) mesuré sans partie extérieure : A 2 Pa 54,7

 A 10 Pa 36.4

Différence de niveau sonore selon NEN EN ISO 717 : Silenzio Retro ZR (sans partie extérieure)

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position ouverte : 43 (-1;-3)

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position fermée : 64 (-3;-10)

 Dne, A (dB(A)) en position ouverte : 42

 Dne, Atr (dB(A)) en position ouverte : 40

 Rq, A (dB(A)) : 12,3

 Rq, A,tr (dB(A)) : 10,3

 Silenzio Retro ZR (avec Duco grille extérieure)

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position ouverte : 43 (-1;-3)

 Dne, W (C;Ctr) (dB) en position fermée : 64 (-3;-10)

 Dne, A (dB(A)) en position ouverte : 42

 Dne, Atr (dB(A)) en position ouverte : 40

 Rq, A (dB(A)) : 11,5

 Rq, A,tr (dB(A)) : 9,5

Dimensions plaque intérieure (mm) : 350 x 350 (lxh)

Dimensions grille extérieure Duco (mm) : 190 x 190 x 72 (lxhxp)

Longueur du tube, standard (mm) : 300 (convient pour des épaisseurs de mur à partir de 250 mm)

Diamètre du tube (mm) : 250

Commande : Manuel

Insectifuge : Oui

##### Application :

Mur extérieur