### 00.00.00 Zelfregelende klepventilatierooster VH mm Duco ‘Ventilation & Sun Control’ DucoFit 50 ‘ZR’

volgnr.

##### Omschrijving:

DucoFit 50 ‘ZR’, thermisch geïsoleerd, ‘onzichtbaar’ zelfregelend klepventilatierooster.

Perfect afgedicht binnenrooster met niet-zichtbare bevestiging.

Afdichting: scharnierende kunststofklep met zachte lip in coëxtrusie.

Bediening: 8 standen (hendel/koord/stang met verticale stanggeleider).

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor ‘onzichtbare’ plaatsing op een tussenregel.

De optioneel zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

##### Materiaal:

Aluminium : EN AW – 6063 T66

Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 mµ) (VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 mµ)

Onderdelen : ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)

##### Uitvoering:

Kleur: ...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

##### Technische specificaties

Ventilatiecapaciteit

Q1, 2Pa per m (L0, 2Pa): 59,8 m³/h; 0,01m

Q1, 10Pa per m (L0, 10Pa): 131,1 m³/h; -0,01 m

QN=(L-L0).q1: QN,2Pa:59,2(L(dagmaat) = 1m) QN, 10 Pa: 63,1

Geluidsniveauverschil: Dne,A = 27 dB(A)

 Dne,W (C;Ctr) = 28 (-1;-2) dB

Regelbaarheid ifv drukverschil: P3 (zelfregelende uitvoering)

Warmtedoorgangscoëfficiënt: U-waarde: 3,11 W/m²/K

Waterwerendheid (in gesloten stand): 1215 Pa.

Windwerendheid (in gesloten stand): 450 Pa.

Glasaftrek: 0 mm.

Roosterhoogte: Plaatsing op tussenregel: 50 mm

Bediening: …

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte: … mm

Maximaal 2500 mm onder garantie

Vanaf 1500mm opgesplitste klep

Afwerksysteem: Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode: