### 00.00.00 Regelaars Broekstuk

volgnr. 1

##### Omschrijving:

Broekstuk, koppelstuk.

##### Werking:

Y-stuk dat het mogelijk maakt om 1 afvoerkanaal van Ø 160 mm op twee aansluitmonden van de DucoBox Silent en DucoBox Silent Connect (Ø 125 mm) aan te sluiten ten behoeve van een lagere weerstand om tot een stillere en energiezuinigere werking te komen.

##### Uitvoering:

Materiaal: EPP (Expanded Polypropylene).

Kleur: Zwart.

##### Technische specificaties

Afmetingen (BxHxD) (mm): 368 x 230 x 224,1.

Gewicht (g): 260.

##### Toepassing:

Plaatsing:

Op de DucoBox Silent en DucoBox Silent Connect.

Aansluitingen:

Aansluiting op kanaal van Ø 160 mm op de aanzuigkanalen van de DucoBox Silent en DucoBox Silent Connect (Ø 125 mm).

##### Montage:

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).